

**Scellé PL 91 38**



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Conditions d’utilisation : De – 40°C à + 50°C

Résistance : 10 Kg

Coloris : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc, Orange

Insert : POM

Marquage : Impression à chaud profond ; couleur noire ou blanche, Laser

Type de marquage : Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

Conditionnement : Bouquet de 10 – Cartons de 2000 pièces

Domaines d’applications :

Transport – Traçabilité – Médical – Services postaux

UTILISATION :

Serrage Manuel, dépose avec outil

MATIERE :

Polyéthylène Haute densité PEHD

NATURE :

A serrage progressif

NATURE DE LA TIGE :

Cylindrique crantée

DIAMETRE DE LA TIGE :

Ø 3.8 mm

LONGUEUR :

Hors-tout = 380 mm ; utile = 306 mm

DIMENSIONS DE LA PLATINE :

40 x 25 mm

**DEJOIE** - 10 Boulevard de la Liberté C.S. 88411 44184 Nantes Cedex 4

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - contact@dejoie.com

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - contact@dejoie.com

PLAN